Departement 
Bau, Verkehr und Umwelt
Abteilung für Umwelt

Grundwasser, Boden und Geologie
	
Textbausteine zur Beurteilung von Baugesuchen im Prüfperimeter Bodenaushub	

Erwägungen
Gemäss Art. 7 VBBo und der Vollzugshilfe Beurteilung von Boden im Hinblick auf seine Verwertung (Verwertungseignung von Boden, VHVB, BAFU 2021; ersetzt die Wegleitung Bodenaushub, BAFU 2001) muss die Gefahr, dass ungeeigneter, schadstoffbelasteter, fremdstoffhaltiger oder mit Neophyten belasteter Boden unkontrolliert verfrachtet und in der Folge bis anhin unbelastete Standorte verunreinigt werden, minimiert werden. Bei Verdacht ist der Boden vorgängig zu untersuchen.
Das Bauvorhaben liegt im Prüfperimeter Bodenaushub und ist als Verdachtsfläche XXXXXX ausgeschieden. Kann der Boden nicht vor Ort wieder verwendet und muss aus der Verdachtsfläche hinaus verschoben werden, ist eine Bodenuntersuchung auf die relevanten Schadstoffe unerlässlich.
Verdachtsflächen mit den relevanten Schadstoffen:
"Siedlungsgebiet mit Industrie- und Gewerbezone" Pb, Cd, Cu, Zn, PAK
"Strasse" Pb, PAK
"Eisenbahn" Cu
"Schiessanlage Schützenhaus" Hg, Pb
"Schiessanlage 300m Kugelfang" Pb
"Schiessanlage 25m und 50m Kugelfang" Pb
"Jagdschiessanlage" Pb oder Pb, PAK
"Militärischer Schiessplatz" gemäss KbS VBS
"Familiengarten" Pb, Cd, Cu, Zn, PAK
"Rebbaugebiet" Cu
	"Hopfenanbaugebiet" Cu
"Stahlmasten" Pb, Cd, Cr, Zn, PAK
"Stahlbrücken" Pb, Cd, Cr, Zn, PAK
"Umspannwerk" Pb, Cd, Cr, Zn, PAK, PCB
"Gärtnereien" Pb, Cd, Cu, Zn, Hg, PAK, Chlorpestizide
Mögliche Auflagen
Der anfallende Bodenaushub ist möglichst vor Ort wiederzuverwenden, sofern er keine Ambrosia artemisifolia enthält.
Anfallender Bodenaushub der Ambrosia artemisifolia enthält, ist in jedem Fall fachgerecht zu entsorgen. Er darf nicht wieder vor Ort eingesetzt werden.

Kann der Boden nicht vor Ort wieder verwendet und muss aus der Verdachtsfläche hinaus verschoben werden, ist er vorgängig auf die Eignung, die relevanten Schadstoffe oder Fremdstoffe und Neophyten gemäss der Vollzugshilfe Verwertungseignung von Boden, VHVB, BAFU 2021 durch ein ausgewiesenes Büro zu untersuchen. Die Beprobung richtet sich nach dem Handbuch Probenahme und Probenvorbereitung für Schadstoffuntersuchungen in Böden; Handbuch Bodenprobenahme VBBo, BAFU, 2003. Anhand der Resultate ist ein Verwertungs- resp. Entsorgungskonzept gemäss der Vollzugshilfe Verwertungseignung von Boden, VHVB, BAFU 2021 zu erstellen und der Bewilligungsbehörde zur Beurteilung einzureichen.

Der Boden in der Verdachtsfläche ist vor Baubeginn auf die Eignung, die relevanten Schadstoffe oder Fremdstoffe und Neophyten gemäss der Vollzugshilfe Verwertungseignung von Boden, VHVB, BAFU 2021 durch ein ausgewiesenes Büro zu untersuchen. Die Beprobung richtet sich nach dem Handbuch Probenahme und Probenvorbereitung für Schadstoffuntersuchungen in Böden; Handbuch Bodenprobenahme VBBo, BAFU, 2003. Anhand der Resultate ist ein Verwertungs- resp. Entsorgungskonzept gemäss der Vollzugshilfe Verwertungseignung von Boden, VHVB, BAFU 2021 zu erstellen und der Bewilligungsbehörde zur Beurteilung einzureichen.

Textbausteine zur Beurteilung von Baugesuchen bei geogenem Verdacht
_________________________________________________________________________________

Im Kanton Aargau sind in etlichen Gemeinden nördlich der Jura-Hauptüberschiebung, d.h. Gemeinden innerhalb des Jura-Gebirges, geogene Belastungen mit Arsen, Chrom, Thallium und Cadmium bekannt (speziell in Hanglehm und Schwemmablagerungen).

Erwägungen

Aufgrund der Lage des Bauprojekts ist nicht auszuschliessen, dass vorliegend mit geogenen Boden- und Untergrundbelastungen zu rechnen ist. Im Sinne des Vorsorgeprinzips ist der anfallende Ober- und Unterboden sowie der Untergrund auf geogene Belastungen wie Chrom und Arsen zu untersuchen.

Mögliche Auflagen
Kann der Boden nicht vor Ort wieder verwendet und muss abtransportiert werden, ist im Sinne des Vorsorgeprinzips der anfallende Ober- und Unterboden sowie der Untergrund auf geogene Belastungen wie Chrom und Arsen durch ein ausgewiesenes Büro zu untersuchen. Die Beprobung richtet sich nach dem Handbuch Probenahme und Probenvorbereitung für Schadstoffuntersuchungen in Böden; Handbuch Bodenprobenahme VBBo, BAFU, 2003. Anhand der Resultate ist ein Verwertungs- resp. Entsorgungskonzept gemäss der Vollzugshilfe Verwertungseignung von Boden, VHVB, BAFU 2021 vorzunehmen.
Im Sinne des Vorsorgeprinzips ist der anfallende Ober- und Unterboden sowie der Untergrund auf geogene Belastungen wie Chrom und Arsen durch ein ausgewiesenes Büro zu untersuchen. Die Beprobung richtet sich nach dem Handbuch Probenahme und Probenvorbereitung für Schadstoffuntersuchungen in Böden; Handbuch Bodenprobenahme VBBo, BAFU, 2003. Anhand der Resultate ist ein Verwertungs- resp. Entsorgungskonzept gemäss der Vollzugshilfe Verwertungseignung von Boden, VHVB, BAFU 2021 zu erstellen und im Rahmen der Baugesucheingabe/Unterlagenergänzung zur Beurteilung einzureichen.